|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **巨鲨公司：4M LED彩色CT/MR专用屏（JUSHA-C42E）** (数量：3台，预算总金额：10万元) | | | | |
|  |  | 巨鲨专业显示器 |  |  |
|  |  | 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正 |  |  |
|  |  | 分辨率≥2560×1440 |  |  |
|  |  | 点距≦0.2331 × 0.2331 mm |  |  |
|  |  | 显示器采用新型LED背光 |  |  |
|  |  | 尺寸≧27英寸 |  |  |
|  |  | 显示器内置dicom校正曲线,另外内置DSA、DSI、CT/MRI-JS、GAMMA曲线 |  |  |
|  |  | 全屏幕亮度均衡系统 |  |  |
|  |  | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示 |  |  |
|  |  | 最大亮度≧350cd/m² |  |  |
|  |  | 对比度≧1000：1 |  |  |
|  |  | 色彩≧42bit(灰度等级≧14bit) |  |  |
|  |  | 响应时间≦6ms |  |  |
|  |  | 可视角度≧178° |  |  |
|  |  | 外置医疗级电源模块，医疗电源UL60601-1证书 |  |  |
|  |  | 端口：DVI-D×1、DP×1、HDMI×1 |  |  |
|  |  | 支持DP环出，可将显示器画面输出到其他显示设备，并保证分辨率不低于2560×1440 |  |  |
|  |  | 可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供“一种自动切换阅片灯模式的医用显示器”技术证明材料（技术受理通知书或技术证书） |  |  |
|  |  | 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰 |  |  |
|  |  | 提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧2G |  |  |
|  |  | 产品获得CCC认证，获得中国节能产品认证证书（GB21520-2015）认证，投标产品为原厂生产，非OEM产品，3C认证证书上制造商名称和生产企业名称须一样。 |  |  |
|  |  | 售后服务：原厂整机三年保修。 |  |  |
|  | | | | |
| **联想ThinkCentre E74商用办公大机箱台式机电脑20L**  **（数量：3台，总限价1.7万元）** | | | | |
|  |  | ★操作系统 预装Windows 10 64bit（64位简体中文版）；  ★CPU系列 英特尔 酷睿i5 8代系列 CPU型号 Intel 酷睿i5 8500 Q370及以上主板；  ★内存容量 8GB 内存类型 DDR4 2666MHz；  ★硬盘容量 128GB+1TB 混合硬盘（SSD+HDD）  显卡类型 集成显卡 有线网卡 1000Mbps以太网卡；  数据接口 10个USB 3.1 Gen 1接口（前置6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 3.1 Gen 1）、 PS/2接口 、 串口 、 VGA+2\*HDMI接口（VGA非转接）；  其它接口 2个PCI-E\*16、1个PCI-E\*1、1个PCI槽位；  显示器 21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间2ms，VGA+DVI接口， 显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换；  机箱类型:大机箱，强力散热风扇，能够达到有效去除细菌、降解甲醛、净化空气的效果；  整机免工具拆卸与维护，机箱大于等于20L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用；专用可拆卸机箱防尘罩，有效防止灰尘 安全特性 USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；  管理功能 出厂预装正版远程管理软件（如非主机同品牌，需提供第三方至少三年的正版授权），能够实现远程桌面管理、资产监控、软件分发、行为管理、外设控制、杀毒软件管理等功能；  电源 400W电源适配器 ；  投标供应商需出具投标产品的配置说明函 |  |  |