**空气消毒机招标参数**

△消毒技术：高能粒子分子击断技术

安装方式：天井嵌入式

额定风量：≥800m³/h

消毒部件功率：≤10w

整机额定功率：≤140W

推荐使用空间：≥100m³

△枯草杆菌芽孢杀灭率(1h)：   ≥99.90%

△白色葡萄球菌杀灭率(1h)：   ≥99.90%

长效性：连续运行180天衰减率<5%

△安全性：通过动物安全性测试验证人机共存性

颗粒物CADR：≥790

甲醛CADR：≥340

颗粒物CCM：P3

甲醛CCM：F3

净化效能：高效级

适用环境：有人动态环境下医院Ⅱ类环境（微生物 ≤200cfu/m3）

**商务要求：**

保质期：整机≥2年

消毒部件无耗材、免维护

评分标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 评分因素类别 |
| 1 | 报价40% | 40 | 投标人有效报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×评分权重×100。 |  | 共同评分因素 |
| 2 | 技术35% | 35 | 1、投标文件完全响应招标文件要求，没有实质性负偏离的得基本分20分； 2、主要产品技术指标和性能高于基本招标要求并体现出产品的质量和性能更优的可视情况，在1-15分以内加分；3、所提供的主要设备的△部分存在负偏离，每项扣3分；非△部分存在负偏离，每一项负偏离扣基础分1分，扣完为止。 | 提供产品技术说明资料 | 技术类评分因素 |
| 3 | 方案8% | 8 | 针对本项目有完整的实施方案，优秀得6-8分，良得3-5分，一般得1-2分，差或者不提供不得分。 |  | 技术类评分因素 |
| 4 | 投标人业绩5% | 5 | 提供本公司本次投标产品近一年以来销售业绩（以合同或销售发票为准）得1分，最高得5分，可并列，无业绩或不提供业绩者得0分。 | 提供销售发票或采购合同复印件。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 售后服务10% | 10 | 完全满足招标文件要求的得6分；优于招标文件要求的，每一项加1分，最多加4分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分,扣完为止。 |  | 共同评分因素 |
| 6 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  | 共同评分因素 |