**一、快速实时荧光定量PCR仪器技术参数**

1. 检测时间：从核酸标本运送到检验科PCR室，以单个标本为例1.5个小时内完成全流程的检测
2. 检测通道≥16通道，并能单个检测或多个标本同时检测
3. 检测试剂及耗材：开放式检测试剂及耗材（与采购设备相匹配的试剂）
4. 电压要求：市电（220V）可用
5. 光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准
6. 反应灵敏度：10-10¹°Copies
7. 温控范围：30℃-100℃
8. 温控精度：≤±0.2℃
9. 升温速率：≥8℃/S

**二、商务要求**

1.免费提供阴阳性质控

2.定期免费保养维护仪器