快速实时荧光定量PCR仪及试剂招标参数

1. △检测时间：从核酸标本运送到检验科PCR室，以单个标本为例1.5个小时内完成全流程的检测
2. △检测通道≥16通道，并能单个检测或多个标本同时检测
3. 检测试剂及耗材：开放式检测试剂及耗材（与采购设备相匹配的试剂）
4. 电压要求：市电（220V）可用
5. 光学系统：高亮度LED扫描，光电传感器扫描检测，免校准
6. 反应灵敏度：10-10¹°Copies
7. 温控范围：30℃-100℃
8. 温控精度：≤±0.2℃
9. 升温速率：≥8℃/S

**商务要求**

1.免费提供阴阳性质控

2.定期免费保养维护仪器

**评分标准:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 评分因素类别 |
| 1 | 报价40% | 40 | 投标人有效报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。公式：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×评分权重×100。 |  | 共同评分因素 |
| 2 | 技术45% | 45 | 1、投标文件完全响应招标文件要求，没有实质性负偏离的得基本分30分；  2、主要产品技术指标和性能高于基本招标要求并体现出产品的质量和性能更优的可视情况，在1-15分以内加分；  3、所提供的主要设备的△部分存在负偏离，每项扣3分；非△部分存在负偏离，每一项负偏离扣基础分1分，扣完为止。 |  | 技术类评分因素 |
| 3 | 投标人业绩5% | 5 | 提供本公司本次投标产品近一年以来销售业绩（以合同或销售发票为准）得1分，最高得5分，可并列，无业绩或不提供业绩者得0分。 | 提供销售发票或销售合同复印件。 | 技术类评分因素 |
| 4 | 售后服务8% | 8 | 完全响应招标文件要求得3分，能够提供合理的故障响应时间、产品质量保证期、售后服务体系、售后服务时间等最详细完善的另加5分，一般的得2分，不提供不得分。 |  | 共同评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  | 共同评分因素 |