**一 供应商需递交的投标文件资料**（正本1份，副本2份，密封，加盖鲜章）

**首页编辑目录及页码一览表**

1、承诺函

2、报价（包括投标人完成本项目所需的一切费用）。
3. 营业执照正副本复印件等。
4.法定代表人参加谈判需提供身份证明书原件及法定代表人身份证明复印件；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人和代理人身份证明复印件。
5.公司情况简介，相关服务承诺等。
6.项目技术/服务应答。

7.针对本项目的总体方案，包括但不限于设计理念、设计元素、制作方案等。
8.其他投标人认为需要提供的文件和资料。

9、根据要求制作一份样品。

**二 技术参数及商务要求**

**1）体检报告封套产品参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 印制标准 |  300g白卡纸+四色双面印刷+开口+网点贴胶（附环保检测报告）+1保密（离型纸+可撕口）+折横起凹+2处UV+覆亚膜+设计 |
| 装订机 | 每份装订时间≤50s，每次可装订≥15本 |

1、标准成品正面尺寸：212\*297.5mm±0.5mm。平铺尺寸：（424mm +规格尺寸）\*297.5mm。

2、离型纸尺寸：195±5mm\*18mm。胶底尺寸：182mm±5mm\*13mm，位置位于保密居中。

3、撕带宽度：2mm

4、保密折线：折第二道线

5、中间胶条长度、宽度：290±2mm、2mm

6、可撕口宽度:规格2.5mm

7、保密舌头长宽尺寸：210mm\*30mm±0.3mm（含可撕口）可撕口2.5mm

8、可撕口锯齿间距：3mm。

9、纸张厚度尺寸：35s-36s

10、色差范围：±10%，1、标准成品正面尺寸：212\*297.5mm±0.5mm。平铺尺寸：（424mm +规格尺寸）\*297.5mm。

**2）商务要求**：装订机器损坏可免费更换新机器（包含运费）

**三 封面设计要求:**详见附件2

**四、评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** |
| 1 | 报价部分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价**（各项单价合计）**为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 符合项目技术参数要求得基础分20分，有优于的技术一项加2分，最多加10分。 | 30 |
| 网状贴胶需是合格的环保胶无毒无害（附环保检测证明） | 10 |
| 3 | 商务部分 | 装订机器损坏可免费更换新机器（包含运费）得5分 | 5 |
| 售后服务承诺优的得6分，良得4分，一般得2分，有问题随时上门协商解决的另加2分。 | 8 |
| 按采购人员需求分批供货并送到指定地点 | 5 |
| 同类产品业绩证明（以合同或者发票为准，一个1分，最高5分） | 5 |
| ISO9001质量管理证明 | 5 |
| 4 | 文件规范性 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 2 |