附件1：

绵阳市中医医院拟购设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（单位：元） | 主要要求 | 备注（参考图片） |  |
|  | 1 | 平行杆 | 1 | 3200.00 | 用途：用于步态练习，矫正不良步态。规格:1、整体尺寸：3000±100mm\*1100±50mm\*（780-1200）±50mm2、扶手高度可调：（780-1200）±50mm3、扶手宽度调节范围：350~650±50mm3、扶手直径：35±5mm4、材质：钢结构，配防滑垫 |  | 第二次挂网 |
| 1 | 2 | 双向训练阶梯 | 1 | 2500.00 | 用途：用于患者恢复日常上下楼功能及行走能力的训练规格：1、整体尺寸：3300±100mm\*800±50mm \*（1300-1600）±100mm2、扶手高度可调：（1300-1600）±100mm3、材质：钢结构，配防滑垫 | RL-BX-03;训练用扶梯（双向）-旧款 渲染图-125° （2021-12-21）.28 | 第二次挂网 |
|  | 3 | 手功能训练仪 | 2 | 500.00 | 用途：用于各种功能性手指动作训练规格：1、整体尺寸：350±50mm\*250±50mm\*300±50mm2、材质：木质，使用环保无毒油漆 |  | 第二次挂网 |
| 4 | 可调式沙磨板及附件 | 2 | 500.00 | 用途：用于上肢肌力协调活动能力和关节活动度的训练规格：1、整体尺寸：1000±100mm\*800±100mm\*800±100mm2、面板角度可调（0°-30°） | RL-ZY-06可调式沙磨板及附件 | 第二次挂网 |
|  | 5 | 上肢滑轮吊环 | 2 | 260.00 | 用途：用于肩关节牵引，肌力训练规格：1、整体尺寸700±50mm\*15±5mm\*1400±100mm2、高度调节范围500±50mm |  | 第二次挂网 |
| 1 | 6 | 助行器 | 4 | 300.00 | 用途：用于行动不便者作为助行辅助用具规格：1、整体尺寸：长55±5cm，宽45±5cm，高度可调（75-95）±5cm，可折叠2、最大承重≥100kg3、性能：可固定框式或差动式移动，两种功能可相互转换 |  | 第二次挂网 |