绵阳市中医医院

**竞争性磋商文件**

**编号**：MYZYYY竞磋（2024）39号-3

**项目:** 绵阳市中医医院手术器械一批（第四次）

**竞争性磋商邀请**

根据医院工作需要，拟对以下项目进行竞争性磋商采购以下项目，现将有关事项公告如下：

**一、项目概况**

1、项目内容：骨科器械，最高限价13万元。

2、采购方式：竞争性磋商方式，在密封报价基础上进行一轮或多轮磋商。

3、评审方法：综合评分法。

**二、供应商参加本次磋商，供应商具备下列条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.特殊资格：

6.1响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 。

6.2响应产品属于**医疗器械**的，响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求。

注：**不属于医疗器械**的，须提供有效证明文件：说明或产品分类界定**文件。**

**三**、报名及采购文件获取：

1.报名方式：投标单位报名登记表（见附表）、授权委托书（或介绍信）；以上报名资料复印件需加盖公章。将报名登记表扫描成一个PDF文件后发送至邮箱3492093577@qq.com，邮件主题：绵阳市中医医院手术器械一批（第四次）-骨科器械+XXX公司。自行在公告附件中下载采购文件。

2.报名时间：2025年5月12日至2025年5月16日17:00（以接收邮件时间为准）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间：2025年5月27日14时30分，开标当天现场提交响应文件，如有变动电话通知。

提交响应文件地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室（绵阳市涪城区涪城路14号）。

开启地点：绵阳市中医医院怀恩楼20楼2018室开标。

五、联系方式

报名咨询：蒋老师 0816-2625529

项目咨询：曾老师 0816-2226220

监督部门联系电话：0816-2224042

六、公告发布媒体：绵阳市中医医院官网。

 **采购项目参数要求、商务要求**

一 **技术参数要求**

★1.总体要求：材质为手术器械专用不锈钢。

 2.规格尺寸、数量必须满足。

**骨科器械**

**髋关节置换器械包×1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 |
| 四齿拉钩 | 2 | 肌肉拉钩中号235mm 36mm 58mm大号250mm 42mm 65mm | 鹰嘴咬骨钳 | 1 | 240mm DLC双关节大开档尖直头 | 尖嘴咬骨钳 | 1 | 240mm\*6mm DLC双关节侧弯 |
| 咬骨剪 | 1 | 240mm 双关节咬骨剪直头 | 髋臼拉钩 | 6 | 1型.4型.小号.单齿4.单齿6.017 | 骨锤 | 1 | 230mm 大号头部6cm重500g |
| 骨刀 | 2 | 270mm\*12mm、270mm\*18mm | 骨膜剥离子 | 2 | 300mm\*8mm | 刮匙 | 1 | 300mm\*8直型 |
| 可可钳 | 2 | 直钩210mm | 器械盘 | 1 | 304不锈钢 30\*40\*3.3cm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 20 |  |

**上肢器械包×1（核心产品）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 |
| 骨膜剥离子 | 3 | 标准中号220mm 12mm标准大号220mm 16mm双头250mm 8/10mm | 持骨钳 | 2 | 200mm 90mm 带尖专家I型 | 可可18cm | 2 | 直钩18cm |
| 咬骨钳 | 1 | 240mm\*5mm DLC双关节大开档直头 | 钻套2.8mm | 2 | 2.8mm | 骨撬 | 3 | 宽度15mm 长度255mm |
| 带尖复位钳 | 4 | 200mm 90mm 专家型 I型 | 测深器 | 2 | 上肢90mm | 老虎钳 | 1 | 平口 长度205mm 剪切范围≤2.5mm |
| 刮匙 | 2 | 300mm\*4mm.300mm\*8mm | 骨刀 | 3 | 270mm\*12mm、270mm\*18mm | 骨锤 | 1 | 230mm 大号头部6cm重500g |
| 弯板器 | 2 | 上肢用 | 导针钻套1.5mm | 2 | 长度160mm 双头HA2.0/Φ1.5mm | T型手柄 | 1 | T型 100mm |
| 导向器3.2mm、3.5mm | 2 | 3.2mm、3.5m | 螺钉夹持器 | 1 |  | 攻丝3.5mm | 1 | 150mm\*HA3.5mm |
| 钻头 | 11 | φ1.5\*110mm、φ2.0/φ2.5/φ2.8/φ3.0/φ3.5\*150mm | 打滑取出器2.5mm | 1 | 2.5mm | 断钉取出器4.0mm | 1 | 4.0mm |
| 骨勾 | 2 | 260mm 大号32mm | 内六角改刀 | 7 | 2.5mm/3.5mm | 4齿拉钩 | 2 | 肌肉拉钩中号235mm 36mm 58mm大号250mm 42mm 65mm |
| 骨剪 | 1 | 240mm 双关节咬骨剪直头 | 钢丝剪 | 1 | 180mm ≤1.2mm | 扭力起子1.5mm | 1 | 1.5mm |
| 尖嘴钳 | 1 | 长度200mm 剪切范围≤2.0mm | 器械盘（大） | 1 | 304不锈钢 30\*40\*3.3cm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 64 |  |

**下肢器械包×1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 |
| 骨膜剥离子 | 3 | 标准中号220mm 12mm标准大号220mm 16mm双头250mm 10/12mm | 持骨钳 | 2 | 180mm 30mm | 可可20cm | 2 | 20cm |
| 尖嘴咬骨钳 | 1 | 240mm\*6mm DLC双关节侧弯 | 三抓固定器 | 2 | 大号240mm 中号220mm | 带尖复位钳 | 2 | 220mm 95mm 专家型 I型 |
| 四齿拉钩 | 2 | 肌肉拉钩中号235mm 36mm 58mm大号250mm 42mm 65mm | 峨眉凿 | 1 | 260mm\*8mm 圆骨刀(DLC型) | 老虎钳 | 1 | 平口 长度205mm 剪切范围≤2.5mm |
| 骨撬 | 2 | 宽度45mm 长度255mm | 刮匙（单头） | 2 | 300mm\*8直型 | 弯板器 | 2 | 280mm |
| 骨刀 | 2 | 270mm\*12mm、270mm\*18mm | 骨锤 | 1 | 230mm 大号头部6cm重500g | 攻丝 | 2 | 150mm\*HA4.0mm |
| 忽孔钻 | 1 |  | 导向器 | 2 | 长度160mm 双头3.2/4.5mm长度160mm 双头3.0/4.0mm | 钻头3.0mm | 2 | φ3.0\*150mm |
| 钻头3.5mm | 1 | φ3.5\*150mm | 钻头3.2mm | 3 | φ3.2\*150mm | 内六角改刀2.5mm | 1 | 2.5mm |
| 钻头4mm | 2 | φ4.0 | 内六角改刀4mm | 1 | 4mm | 钢丝剪 | 1 | 长度350mm 剪切范围≤3.0mm |
| 内六角改刀3.5mm | 2 | 3.5mm | 尖嘴钳 | 1 | 长度200mm 剪切范围≤2.0mm | 髋臼拉勾 | 3 | 肌肉拉钩小号215mm 25mm 32mm中号235mm 36mm 58mm大号250mm 42mm 65mm |
| 器械盘（大） | 1 | 304不锈钢 30\*40\*3.3cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 48 |  |

**骨科椎间盘器械包×1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 |
| 椎板撑开器 | 2 | 195mm\*6mm | 椎板剥离子 | 1 | 4.0mm\*φ3 | 剔刮器 | 1 | 直柄 300\*2mm |
| 椎板咬骨钳 | 5 | 90°/110°/130° | 骨凿 | 2 | 310\*7.5mm | 吸引头通条 | 2 | 280\*2mm-280\*6mm可控吸引器 |
| 椎板拉钩 | 2 | 180mm\*25mm\*85mm I型（中） | 骨锤 | 1 | 230mm 大号头部6cm重500g | 金属吸引头 | 2 |  |
| 髓核钳 | 3 | 直椭圆头带齿330mm\*2.5mm/330mm\*2.8mm/330mm\*3.0mm | 刮匙 | 2 | 260mm\*3mm 双通道(前弯)260mm\*5mm 双通道(前弯) | 探钩 | 1 | 300mm\*1.5mm 椎弓根探针（双头） |
| 咬骨钳 | 3 | 240mm\*3mm DLC双关节直头240mm\*3mm DLC双关节弯头240mm\*3mm DLC双关节大开档直头 | 可可钳20cm | 2 | 直钩200mm | 7号刀柄 | 1 | 7号 |
| 骨膜剥离子 | 3 | 3mm\*25°/35° 双头剥离器4mm\*25°/35° 双头剥离器5.5mm\*25°/35° 双头剥离器 | 神经剥离子 | 4 | 280\*4mm/6mm 圆头280\*5mm 双头280\*3mm/7mm 双头带钩280\*5mm 带钩槽 | 神经拉钩 | 2 | 255\*6mm/255\*8mm |
| 长尖镊20cm | 1 | 20cm | 器械盘（大） | 1 | 304不锈钢 30\*40\*3.3cm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 41 |  |

**断钉取出器械包×1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 |
| 圆骨刀 | 1 | 硅胶柄210\*8mm | 铰刀 | 1 | 150mm |
| 大力螺钉夹持钳 | 1 | 断钉夹持钳205mm | 锐钩 | 1 | I型 |
| 断钉拔出器（3.5/4.5） | 2 | (3.5、4.0、4.5、5.0) | 钻头（4.0/5.0/6.0） | 3 | 合金钻头(4.0/5.0/6.0) |
| 断钉空心锯2.0/2.7/4.5/5.0/6.5/8.0 | 6 | 2.0/2.7/4.5/5.0/6.5/8.0\*150mm | 打滑取出器2.5/2.7/3.5/4.0/1.2 | 5 | 2.5/2.7/3.5/4.0/1.2 \*90mm |
| 六角起1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5 | 9 | 1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5\*90mm | 一字起子（3.0/6.0） | 2 | 3mm/6mm×90mm |
| 环钻（4.0/5.0/6.5） | 3 | φ4.0/φ5.0/φ6.5×90mm | 固定钉取出器 | 1 | 90mm |
| T型快装手柄 | 1 | T型硅胶柄 100mm | 梅花起子T8/9/10/1518/20/25/30 | 8 | T6/T6.2/T7/T8/T9/T10/T15/T18/T20/T25/T30×90mm |
| 直型快装手柄 | 1 | 直型硅胶柄 140mm | 十字起子 | 1 | 90mm |
| 四方起子（1.2/1.5） | 2 | 1.2/1.5×90mm | 器械箱（双层） | 1 | 双层带盖 |
|  |  |  | 合计 | 49 |  |

**骨科常规包×1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 | 名称 | 数量 | 参考规格 |
| 骨膜剥离子 | 2 | 标准中号220mm 12mm双头250mm 8/10mm | 咬骨钳 | 2 | 240mm\*5mm DLC双关节大开档直头 | 老虎钳 | 1 | 平口 长度205mm 剪切范围≤2.5mm |
| 尖嘴钳 | 1 | 长度200mm 剪切范围≤2.0mm | 钢丝剪 | 1 | 长度350mm 剪切范围≤3.0mm | 骨锤 | 1 | 230mm 大号头部6cm重500g |
| 骨刀 | 2 | 270mm\*12mm、270mm\*18mm | 峨眉凿 | 1 | 260mm\*6mm 圆骨刀(DLC型) | 弯板器 | 2 | 上肢用 |
| 三抓固定器 | 2 | 大号240mm 中号220mm | 可可22cm | 2 | 22cm | 持骨器 | 2 | 270mm 大号 |
| 刮匙 | 1 | 300mm\*6 DLC直型 | 导向器3.2mm | 1 | φ3.2mm | 攻丝4.0mm | 1 | 150mm\*HA4.0mm |
| 攻丝4.5mm | 1 | 150mm\*HA4.5mm | 内六角改刀2.5mm | 2 | 2.5mm | 内六角改刀3.5mm | 2 | 3.5mm |
| 骨撬 | 1 | 宽度45mm 长度255mm | 手摇钻 | 1 |  | 手摇钻钥匙 | 1 |  |
| 骨钻头 | 8 | 2.0-4.5mm | 器械盘（大） | 1 | 304不锈钢 30\*40\*3.3cm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 39 |  |

**注：1.带“★”参数为实质性要求，提供相应证明材料，否则视为无效投标。**

2.核心产品：上肢器械包。

 **3.样品清单如下:**

**需求明细中的所有器械**

**二、★商务要求**

**1、质保期≥1年**。

**2、付款方式要求：**验收合格，入库完成后一个月支付合同金额的60%，半年后支付合同金额的30%，一年后支付合同金额的10%。

**3、**要求提供样品的，中标人样品由采购方封存保管，用于验收时比对收货，并作为履约验收的依据，履行合同的产品质量及加工工艺不得低于样品水平，否则采购人有权拒收和拒付。

**标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。**

**供应商资格要求应提供的相关资料**

|  |  |
| --- | --- |
| **投标人资格资质性要求** | **提供的相关证明材料（须加盖鲜章）** |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效期内的营业执照 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 出具书面承诺 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 出具书面承诺 |
| 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 出具书面承诺 |
| 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具书面承诺 |
| 响应产品属于医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求 。 | 属于第**二类**医疗器械的，供应商非所投产品生产厂家须提供**医疗器械经营备案凭证**； 属于第**三类**医疗器械的，供应商非所投产品生产厂家须提供**《医疗器械经营许可证》**。（医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证经营范围须包含响应产品）。 |
| 响应产品属于**医疗器械**的，响应产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求。 | 须提供产品的**生产许可证**或**第一类医疗器械生产备案凭证**以及**医疗器械产品注册证**或**第一类医疗器械备案凭证**。注：**不属于医疗器械**的，须提供有效证明文件：说明或产品分类界定**文件。** |

**评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审项 | 详细描述 | 分值 |
| 价格分 | 以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分=(基准价／投标报价)\*×40%×100。  | 40分 |
| 样品 | 1. 器械外观光滑不粗糙。
2. 具有刀刃的器械刀刃锋利。
3. 连接部位无晃动。
4. 焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，且无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅。
5. 活动部位顺畅无迟滞感。

样品满足以上要求的得45分，有一项内容不满足扣9分，扣完为止。 | 45分 |
| 履约能力 | 投标人提供2021年1月1日至今类似项目业绩，每提供1个类似业绩得3分，最多得15分。 注：提供合同或成交/中标通知书扫描件加盖公章。 | 15分 |

 **响应文件部分格式**

**响应文件提供正本一份，副本三份，响应文件扫描件一份放于U盘，密封，加盖公司鲜章。**

**正本或副本**

**响应文件**

**采购人：绵阳市中医医院**

**投标项目编号：**

**投标项目名称：**

**供应商名称（加盖公章）：**

**法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：**

**日期：**

**投标日期：年月日**

**联系电话：**

**文件首页编制目录及页码一览**

**报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 投标产品注册证名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： （元） |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目所需要的一切费用。响应文件所有的报价总价应一致，若有不一致，以此表为准。

2.表格内容必须全部如实填写。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注：附法定代表人身份证复印件。

**授权委托书**

（姓名）本人（身份证号码：）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号码：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：1.如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书；

2.附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

**投标产品技术要求响应表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标产品品牌、规格型号 | 投标产品配置和技术指标、参数 | 正/负偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商按照招标文件要求做出技术应答，包括但不限于下列内容：

①投标产品的品牌、型号、配置；②投标产品本身的详细技术指标和参数：包括彩页资料、中文使用说明书、用户手册、产品合格证明文件等（第三方检验报告）；③技术参数差异偏离情况等。

3.供应商按照招标文件要求逐条填写此表，注明正、负或无偏离。

4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

### 商务应答表

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求项 | 具体要求 | 响应情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部商务要求逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

 **供应商类似项目业绩一览表**

项目名称：

采购编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：以上业绩需提供磋商文件要求的有关书面证明材料。供应商应如实提供资料，如有虚假，采购人有权取消其投标或中标资格，

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

**售后服务承诺**

**供应商认为其他需要提供的资料和文件**